d-comp wf^{11,40}

∀D:Dsys.

(∀l:IdLnk, tg:Id. M(source(l)).dout2(l;tg) ⊆r M(destination(l)).din(l,tg)) ⇒ (∀v:(i:Id→M(i).(timed)state), sched:(Id→(?(N →(IdLnk + Id)))), dec:(i,a:Id→ N →M(i).state→(?M(i).da(locl(a)))), d:(Id→Id→ B). d-comp(D; v; sched ; dec; d) ∈ t:N →({0..t^−}→(i:Id→d-world-state(D;i)))→(i:Id→d-world-state(D;i)))

http://www.nuprl.org/FDLcontent/p0 963683 /p26 68449 {d-comp wf}.html