ma-interface-msgs^{11,40}

ma-interface-msgs(I;i;k)(s,v) ≡_{def} if can-apply(λp.let s,v = p in ma-interface-code(I;i;k)(s,v);<s, v>) then [do-apply(λp.let s,v = p in ma-interface-code(I;i;k)(s,v);<s, v>)] else [] fi clarification:

ma-interface-msgs(I;i;k)(s,v) ≡_{def} if can-apply(λp.let s,v = p in ma-interface-code(I;i;k)(s,v);<s, v>) then [do-apply(λp.let s,v = p in ma-interface-code(I;i;k)(s,v);<s, v>) / []] else [] fi

http://www.nuprl.org/FDLcontent/p0 963683 /p29 339779 {ma-interface-msgs}.html