mux-component-property^{11,40}

∀ds:(Id→Type), da:(Id→Knd→Type), Aa, Ba, Ab, Bb:Type, Ca:Component(ds;da;Aa;Ba), Cb:Component(ds;da;Ab;Bb), Pa:ComponentSpec(Aa;Ba), Pb:ComponentSpec(Ab;Bb). component-compatible(ds;da;Aa;Ab;Ca;Cb) ⇒ component-output-disjoint{i:l}(ds;da;Aa;Ab;Ca;Cb) ⇒ Ca |- es,in,out.Pa(es,in,out) ⇒ Cb |- es,in,out.Pb(es,in,out) ⇒ mux-component(Ca;Cb) |- es,in,out.Pa(es,es-interface-left(in),es-interface-left(out)) & Pb(es ,es-interface-right(in) ,es-interface-right(out))

http://www.nuprl.org/FDLcontent/p0 963683 /p31 846098 {mux-component-property}.html